\subsection{Konfiguration über \ucsUCR{-Variablen}}

Lokale Einstellungen am Nagios"=System können über die nachfolgend beschriebenen
\ucsUCR{"=Variablen} durchgeführt werden. Allgemeine Hinweise zu
\ucsUCR{} finden sich im UCS"=Handbuch.

\subsubsection{Nagios-Server}

Die nachfolgenden \ucsUCR{"=Variablen} verursachen bei einer Veränderung Modifikationen
an den Konfigurationsdateien des Nagios"=Systems.

\ucsExclamation\ucsAttention{Damit diese Modifikationen wirksam werden, ist der Neustart des Nagios"=Servers
  notwendig, welcher über \ucsUMC{} ausgelöst werden kann.}

\begin{description}
  \item[\ucsBCindex{nagios/server/autostart}]~\\
    Werden Änderungen an der Nagios-Konfiguration im LDAP-Verzeichnis vorgenommen, wird der Nagios-Server
    automatisch neu gestartet. Um den automatischen Neustart zu verhindern, kann die
    \ucsUCR{"=Variable} auf \emph{no} gesetzt werden. Die Standardeinstellung lautet \emph{yes}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/refreshrate}]~\\
    Die Status-Seiten der Nagios"=Benutzeroberfläche aktualisieren sich automatisch in regelmäßigen
    Abständen. Der Zeitraum zwischen zwei Aktualisierungen kann hier in Sekunden angegeben werden. Die
    Standardeinstellung beträgt 90~Sekunden.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/authenticate}]~\\
    Steht dieser Wert auf \emph{yes}, muss sich der Benutzer gegenüber der
    Nagios"=Benutzeroberfläche authentisieren, um diese nutzen zu können. Steht der Wert auf
    \emph{no}, kann auch ohne Angabe eines gültigen Benutzerkontos auf die Benutzeroberfläche
    zugegriffen werden. Die Standardeinstellung lautet \emph{yes}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/user/systeminfo}]~\\
    Der Zugriff auf die Nagios"=System- und Prozess"=Informationen über die Nagios"=Benutzeroberfläche
    ist auf die hier angegebenen Benutzer beschränkt. Die einzelnen Benutzernamen sind durch Kommata
    zu trennen. Die Angabe eines Sterns ``\emph{*}'' erlaubt allen Benutzern den Zugriff. Die
    Standardeinstellung lautet \emph{*}.\\
    \ucsExample{nagios/server/user/systeminfo=UserA,User123,UserD}

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/user/configinfo}]~\\
    Der Nur-Lese-Zugriff auf die Nagios"=Konfiguration über die Nagios"=Benutzeroberfläche ist auf
    die hier angegebenen Benutzer beschränkt. Die einzelnen Benutzernamen sind durch Kommata zu
    trennen. Die Angabe eines Sterns ``\emph{*}'' erlaubt allen Benutzern den Zugriff. Die Standardeinstellung
    lautet \emph{*}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/user/systemcmd}]~\\
    Das Veranlassen von Systemkommandos (z.B. das Herunterfahren oder Neustarten des Nagios"=Servers)
    über die Nagios"=Benutzeroberfläche ist auf die hier angegebenen Benutzer beschränkt. Die
    einzelnen Benutzernamen sind durch Kommata zu trennen. Die Angabe eines Sterns ``\emph{*}'' erlaubt
    allen Benutzern den Zugriff. Die Standardeinstellung lautet \emph{*}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/user/allinfo}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} beschränkt den Benutzerkreis, der in der Lage ist, Informationen über
    alle Rechner und deren überwachte Dienste über die Nagios"=Benutzeroberfläche abzufragen. Die
    einzelnen Benutzernamen sind durch Kommata zu trennen. Die Angabe eines Sterns ``\emph{*}'' erlaubt
    allen Benutzern den Zugriff. Die Standardeinstellung lautet \emph{*}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/user/allcmd}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} beschränkt den Benutzerkreis, der in der Lage ist, dienstbezogene
    Kommandos (z.B. das Aussetzen/Reaktivieren einer Dienstüberwachung) für alle überwachten Dienste
    über die Nagios"=Benutzeroberfläche zu übergeben. Die einzelnen Benutzernamen sind durch
    Kommata zu trennen. Die Angabe eines Sterns ``\emph{*}'' erlaubt allen Benutzern den Zugriff. Die
    Standardeinstellung lautet \emph{*}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/checkexternalcmd}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} ermöglicht es, die Übergabe von Kommandos über
    Nagios"=Benutzeroberfläche generell zu deaktivieren (\emph{no}). Der Wert \emph{yes} ermöglicht
    die Kommandoübergabe unter Beachtung der oben genannten \ucsUCR{"=Variablen}. Die
    Standardeinstellung lautet \emph{no}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/hostcheck/enable}]~\\
    Ist diese \ucsUCR{"=Variable} auf \emph{yes} gesetzt, überprüft Nagios regelmäßig die Erreichbarkeit
    aller eingetragenen Rechner und versendet im Falle der Nichterreichbarkeit eine Nachricht an die
    eingetragenen Kontaktpersonen. Wird der Wert \emph{no} gesetzt, wird diese Überprüfung deaktiviert. Die
    Standardeinstellung lautet \emph{yes}.

    \ucsNote{Ist die Erreichbarkeitsüberprüfung deaktiviert, nimmt Nagios für alle Rechner den
    Zustand \emph{UP} an.}

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/hostcheck/notificationinterval}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} bestimmt das Wiederbenachrichtigungsintervall für Erreichbarkeitsüberprüfungen
    von Rechnern. Nach einer Benachrichtigung wird die hier angegebene Anzahl
    an Minuten gewartet, bevor die nächste Benachrichtigung versendet wird. Die Standardeinstellung
    lautet \emph{180}.

  \item[\ucsBCindex{nagios/server/theme}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} bestimmt das Theme der Nagios"=Benutzeroberfläche. Es ist jeweils der
    Name des gewünschten Themes anzugeben. Ist die \ucsUCR{"=Variable} nicht gesetzt, wird das
    Standard"=Nagios"=Theme verwendet. Nach dem Setzen des Themes ist ein Neueinlesen der
    Apache"=Konfigurationsdateien notwendig. Der dafür notwendige Neustart von Apache kann über
    \ucsUMC{} vorgenommen werden. In der Standardeinstellung wird das Theme ``nuvola'' verwendet. \\
    \ucsExample{nagios/server/theme=myCustomTheme}

  \item[\ucsBCindex{nagios/common/defaultservices/autocreate}]~\\
    Mit der Installation von \ucsName{univention"=nagios"=server} oder \ucsName{univention"=nagios"=client}
    werden über ein Joinskript automatisch die Abschnitt~\ref{Nagios:Dienst} genannten
    Standard"=Nagios"=Dienst"=Objekte angelegt. Um dies zu verhindern, kann vor der Installation
    diese \ucsUCR{"=Variable} auf den Wert \emph{no} gesetzt werden.

  \item[\ucsBCindex{nagios/plugin/check\_nrpe/timeout}]~\\
    Diese \ucsUCR{"=Variable} bestimmt die Zeit in Sekunden, die der
    Nagios-Server auf das Beenden von NRPE-Anfragen
    wartet. Voreingestellt ist ein Wert von 10 Sekunden.\\
\end{description}

