\label{module:dhcp:pool-objekt-karteikarte-fortgeschritten}%
\ucsTabentry{Failover Peer}
{Wenn der DHCP"=Failover"=Mechanismus eingesetzt werden soll, muss in diesem
  Eingabefeld der eindeutige Identifier des DHCP"=Server"=Paars angegeben werden, das für diesen Pool
  zuständig sein soll. Der hier eingetragene Identifier muss mit dem Identifier übereinstimmen, welcher auf
  den beiden beteiligten DHCP"=Servern in der Datei \ucsURL{/etc/dhcp3/dhcpd.conf} eingetragen wurde.

  Da dynamisches BOOTP nicht mit dem DHCP"=Failover"=Mechanismus kompatibel ist, muss in der Auswahlliste
  \ucsMenuEntry{Dynamische BOOTP"=Clients erlauben} der Eintrag \ucsMenuEntry{deny} ausgewählt werden. Es
  reicht nicht aus, beim DHCP"=Service oder DHCP"=Subnetz auf der Karteikarte
  \ucsMenuEntry{[Erlauben/Verbieten]} in der Auswahlliste \ucsMenuEntry{BOOTP} den Eintrag
  \ucsMenuEntry{deny} zu selektieren!} 

\ucsNote{Damit der DHCP"=Failover"=Mechanismus funktioniert, müssen die Server, die das Failover"=Paar bilden,
  entsprechend konfiguriert sein. Dazu werden die Konfigurationsdateien lokal auf den Servern angepasst und
  dementsprechend kann die Konfiguration nicht mit dem \ucsUDM{} vorgenommen werden.}

\ucsTabentry{Erlaube bekannte Clients}{Wird der Eintrag \ucsMenuEntry{allow} ausgewählt, vergibt der DHCP"=Service
  IP"=Adressen aus diesem Pool an Clients, die einen DHCP"=Rechner"=Eintrag unterhalb dieses DHCP"=Services
  besitzen. Wird \ucsMenuEntry{deny} ausgewählt, vergibt der DHCP"=Service keine IP"=Adressen aus diesem Pool
  an solche Clients (siehe Hinweis unten).}

\ucsTabentry{Erlaube unbekannte Clients}{Wird der Eintrag \ucsMenuEntry{allow} ausgewählt, vergibt der DHCP"=Service
  IP"=Adressen aus diesem Pool an Clients, die keinen DHCP"=Rechner"=Eintrag unterhalb dieses DHCP"=Service
  besitzen. Wird \ucsMenuEntry{deny} ausgewählt, vergibt der DHCP"=Service keine IP"=Adressen aus diesem Pool
  an solche Clients (siehe Hinweis unten).}

\ucsTabentry{Dynamische BOOTP"=Clients erlauben}{Wird der Eintrag \ucsMenuEntry{allow} ausgewählt, vergibt der
  DHCP"=Service IP"=Adressen aus diesem Pool auch an Clients, die über das BOOTP"=Protokoll eine Anfrage
  gestellt haben. Dynamische BOOTP"=Clients erhalten keine IP"=Adresse aus diesem Pool, wenn der Eintrag
  \ucsMenuEntry{deny} eingestellt wird (siehe Hinweis unten).}

\ucsTabentry{Alle Clients}{Wird der Eintrag \ucsMenuEntry{allow} ausgewählt, vergibt der DHCP"=Service
  IP"=Adressen aus diesem Pool an beliebige Clients, soweit sie nicht durch andere Einstellungen
  ausgeschlossen werden. Der DHCP"=Service vergibt keine IP"=Adressen aus diesem Pool, egal von welcher Art
  Client die Anfrage kommt, sofern der Eintrag \ucsMenuEntry{deny}
  selektiert wurde (siehe Hinweis unten).

  Bei einer Adressumstellung im Netzwerk kann diese Einstellung genutzt werden, um alle aktiven Clients dazu
  zu zwingen, sich beim Erneuern ihrer bisherigen IP"=Adresse eine neue IP"=Adresse zuweisen zu lassen.}

\ucsNote{Wenn aus einer oder mehreren Auswahllisten \ucsMenuEntry{allow} ausgewählt wurde, muss ein Client
   mindestens eine dieser \ucsMenuEntry{allow}"=Einstellungen erfüllen, um eine IP"=Adresse zu erhalten.
   Trifft mindestens eine \ucsMenuEntry{deny}"=Einstellung auf einen Client zu, wird dem Client keine
   IP"=Adresse zugeteilt, auch wenn andere \ucsMenuEntry{allow}"=Einstellungen dies erlauben würden.}


