

\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[Thin"=Client"=Konfiguration]'}
Diese Karteikarte findet sich nur bei Rechnern vom Typ Thin Client. Geänderte Werte werden ab dem nächsten
Booten vom Thin Client angewendet. Einige Eingabefelder erfordern die Angabe eines Servers. Um Probleme bei
der Namensauflösung zu vermeiden, sollte grundsätzlich der FQDN eingetragen werden. Weiterhin muss
sichergestellt sein, dass sich der FQDN in eine IP"=Adresse auflösen lässt.

\ucsTabentry{Authentifizierungs"=Server}
Die Benutzer, die sich an diesem Thin Client anmelden, authentifizieren sich gegenüber den hier angegebenen
Servern.

Wird an dieser Stelle nichts eingetragen und ein Benutzer versucht, sich anzumelden, ermittelt das System über
Service"=Records im DNS alle Kerberos"=Server. Anschließend versucht das System, den Benutzer über
einen dieser Kerberos"=Server zu authentifizieren.

\ucsTabentry{File"=Server}
Hier kann der File"=Server für den Thin Client eingetragen oder geändert werden. Von diesem Server wird das
Verzeichnis \ucsURL{/home} auf dem Thin Client gemountet, wenn sich ein Benutzer anmeldet, für den keine
einzubindende Freigabe (siehe auch Karteikarte \ucsMenuEntry{POSIX (Linux/UNIX)} in
Kapitel~\ref{module:user:benutzerverwaltung:karteikarte-linux-unix} auf Seite 
\pageref{module:user:benutzerverwaltung:karteikarte-linux-unix}) definiert ist. Ist für den Benutzer eine einzubindende 
Freigabe eingetragen, wird diese Freigabe gemountet. Die Angabe des File"=Servers ist überflüssig, wenn für alle
Benutzer eine einzubindende Freigabe eingetragen wurde. Ohne ein gemountetes Heimatverzeichnis können Benutzer
sich nicht anmelden.

\ucsExclamation\ucsAttention{Wenn die Daten des Benutzers vom Linux"=Terminal"=Server auf diesen File"=Server
  gespeichert werden sollen, muss der File"=Server von Hand auf dem Terminal"=Server gemountet werden! Dies ist
  natürlich nicht notwendig, wenn es sich bei Terminal"=Server und File"=Server um den selben Rechner
  handelt. Windows"=Terminal"=Server erfahren vom Anmeldeserver, wo sich das Heimatverzeichnis eines Benutzers
  befindet.}

Wenn mehrere File"=Server eingetragen werden, versucht der Thin Client zuerst, sich mit dem zuoberst im
Listenfeld \emph{Einträge} stehenden File"=Server zu verbinden. Schlägt dies fehl, probiert er den nächsten,
usw.

\ucsTabentry{Linux"=Terminal"=Server}
Hier können für den Thin Client ein oder mehrere Linux"=Terminal"=Server eingetragen bzw. geändert werden.

Ein Linux"=Terminal"=Server ist ein Server, der die Programme für den Linux"=Arbeitsplatz zur Verfügung stellt,
auf dem also die Komponente \emph{Terminal Services} installiert ist.

Die Entscheidung, welcher Server bei mehreren Einträgen verwendet wird, trifft UCS automatisch über einen
Load"=Balancing"=Mechanismus.

\ucsTabentry{Windows"=Terminal"=Server}
Wenn den Benutzern an diesem Thin Client ein Windows"=Arbeitsplatz zur Verfügung stehen soll, muss
in diesem Eingabefeld der Server eingetragen werden, der die Windows"=Oberfläche zur Verfügung stellt.

Wenn mehrere Windows"=Terminal"=Server eingetragen sind, wird der zuoberst stehende verwendet.

\ucsTabentry{Windows"=Domäne}
Wenn den Benutzern an diesem Thin Client ein Windows"=Arbeitsplatz zur Verfügung stehen soll, ist der Name der
Windows"=Domäne, an der die Benutzer angemeldet werden, in diese Eingabefeld einzutragen.

\ucsNote{In der Standardeinstellung ist eine Richtlinie \emph{default-settings} eingerichetet, die für die
  gesamte Domäne gültig ist. Rechner, auf denen die Komponente \emph{Terminal Services} installiert ist,
  tragen sich beim Domänenbeitritt automatisch als Linux"=Terminal"=Server in die Richtlinie ein; Rechner, auf
  denen das Paket \emph{univention-nfs} installiert ist, tragen sich als File"=Server ein. Das Paket wird 
  standardmäßig auf allen UCS"=Servern, also DC Master/Backup/Slave und Member"=Servern, installiert.}
\end{ucsTabbox}


\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[Sound"=Einstellungen]'}
Auf dieser Karteikarte kann die Sound"=Wiedergabe eingerichtet werden. Sie wird nur bei Rechnern vom Typ Thin
Client angezeigt.

\ucsTabentry{Sound aktivieren}
Mit dem Markieren dieses Auswahlkästchens wird die Sound"=Unterstützung aktiviert. In der Voreinstellung ist
die Sound"=Unterstützung nicht aktiviert.

\ucsTabentry{Soundkarten"=Treiber}
Normalerweise stellt die Einstellung \emph{auto detect} automatisch ein passendes Treibermodul für die
Sound"=Unterstützung zur Verfügung. Alternativ kann manuell in der Auswahlliste ein Treibermodul für die
Soundkarte bestimmt werden.
\end{ucsTabbox}




\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[Client"=Peripherie]'}
Diese Karteikarte findet sich nur bei Rechnern vom Typ Thin Client.

\ucsTabentry{Zugriff auf Peripheriegeräte}
Mit dem Markieren dieses Auswahlkästchens wird der Zugriff auf Peripheriegeräte wie CD-ROM- und
Disketten"=Laufwerke, die an diesem Thin Client angeschlossen sind, von diesem Thin Client aus erlaubt.
\end{ucsTabbox}



\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[Autostart]'}
\emph{Diese Karteikarte ist nur auf Thin Client-, Managed Client- sowie Mobile Client"=Systemen verfügbar.}

Thin Clients können ohne Login"=Maske betrieben werden, um beispielsweise nach jedem Einschalten des Gerätes
automatisch und ausschließlich einen Citrix"=Client zu starten.

\ucsTabentry{Autostart Sitzung}
Hier ist der Name des Autostart"=Skriptes einzutragen, das beim nächsten Start des Clients gestartet
werden soll. Ein Autostart"=Skript ist ein Shell"=Skript, in dem Programme eingetragen sind, die nach dem
automatischen Anmelden durch den Benutzer 'autostart' gestartet werden. Dieses Skript muss auf dem
Terminal"=Server des Thin Clients unter \ucsURL{/var/lib/univention-client-root/etc/gdm/Autostart/} abgelegt
werden. Auf einem Managed oder Mobile Client"=System ist es unter \ucsURL{/etc/gdm/Autostart/} abzulegen.

Beispiele für die Einbindung des Citrix"=Clients, \ucsCommand{nxclient} oder \ucsCommand{rdesktop} in Autostart"=Skripte
finden sich auf einem UCS"=Server mit installierter Thin Client"=Infrastruktur (Paket \ucsName{univention-thin-client})
unter \ucsURL{/var/lib/univention-client-root/etc/gdm/Autostart/}.
\end{ucsTabbox}




