\begin{ucsTabbox}{Karteikarte '[DHCP Verschiedenes]'}
\ucsTabentry{Autoritativ}{Diese Auswahl steuert das Versenden von \emph{DHCPNAK}"=Botschaften an falsch
  konfigurierte Clients.

  \ucsExclamation\ucsAttention{Ein Einstellung \ucsMenuEntry{Yes} ist nur dann zu wählen, wenn die Konsequenzen dieser
    Einstellung eingeschätzt werden können und der DHCP"=Service korrekt konfiguriert wurde!}

  Ein Einstellung \ucsMenuEntry{Yes} veranlasst den DHCP"=Service dazu, jedem falsch konfigurierten Client
  eine \emph{DHCPNAK}"=Nachricht zu senden. Wird dies nicht gemacht, sind Clients nach einem Subnetz"=Wechsel
  (z.B. Notebooks) nicht in der Lage, eine korrekte IP"=Adresse zu erhalten, bis ihr altes Lease abgelaufen
  ist. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

  Wird nichts oder \ucsMenuEntry{no} ausgewählt, versendet der DHCP"=Service keine \emph{DHCPNAK}"=Botschaften. Dies ist
  das Standard"=Verhalten des DHCP"=Service und soll Problemen bei einem unzureichend bzw. falsch konfigurierten
  DHCP"=Service vorbeugen.

  Das Setzen dieser Einstellung ist nur für physikalische Netzsegmente sinnvoll. Die Einstellung sollte für
  ein \emph{DHCP"=Shared Network} oder ein \emph{DHCP"=Subnetz} vorgenommen werden. Für ein 
  \emph{DHCP"=Shared Subnet} sowie \emph{DHCP:Pool-} und \emph{DHCP:Rechner}-Objekte sollte diese Einstellung
  vermieden werden!} 

\ucsTabentry{Booten unbekannter Clients}{Wenn in dieser Auswahlliste \ucsMenuEntry{True} gewählt
  wird, vergibt der DHCP"=Service IP"=Adressen auch an Clients, die keinen DHCP"=Rechner"=Eintrag
  besitzen. Voraussetzung ist, dass ein entsprechender Pool an IP"=Adressen eingerichtet ist. Einschränkungen
  zur IP"=Adress"=Vergabe, die beim \ucsName{DHCP:Pool}-Objekt gemacht werden, werden dabei berücksichtigt.
  Wird der Eintrag \ucsMenuEntry{False} gewählt, vergibt der DHCP"=Service keine IP"=Adressen an Clients, die
  keinen DHCP"=Rechner"=Eintrag besitzen.

  Diese Einstellung wird auf Pool"=Ebene von den Einstellungen auf der Karteikarte
  \ucsMenuEntry{Fortgeschritten} überschrieben.}

\ucsTabentry{Ping"=Check}{Wenn in dieser Auswahlliste nichts oder \ucsMenuEntry{True} gewählt wird, prüft der
  DHCP"=Server mit einem Ping, ob die IP"=Adresse noch frei ist, bevor er sie dynamisch vergibt. Dadurch
  verzögert sich die Antwort an den Client um eine Sekunde. Wenn dies ein Problem für die anfragenden Clients
  darstellen kann, sollte hier die Einstellung \ucsMenuEntry{No} gewählt werden. Die Verfügbarkeitsüberprüfung
  mittels Ping wird dann nicht durchgeführt und der DHCP"=Server antwortet sofort.}

\ucsTabentry{Holen von Lease-Rechnernamen}{Wenn in dieser Auswahlliste \ucsMenuEntry{True} gewählt wird, löst
  der DHCP"=Server alle IP"=Adressen, für die diese Angabe gilt, in den zugehörigen Rechnernamen in der
  DNS"=Domäne auf und verwendet ihn für die DHCP"=\emph{hostname}"=Option. Wird nichts oder
  \ucsMenuEntry{False} gewählt, verwendet der DHCP"=Server nicht die DNS"=Domänennamen.}

\ucsTabentry{Serverkennung}{Die IP"=Adresse des Servers, über die Clients mit dem DHCP"=Server kommunizieren
  sollen. Dieses Feld sollte nur in begründeten Ausnahmefällen ausgefüllt werden. Dabei muss darauf geachtet
  werden, dass der richtige DHCP"=Server verwendet wird, wenn in einem DHCP"=Service mehrere
  Server eingesetzt werden.}

\ucsTabentry{Servername}{Dieser Name wird einem Client als Name des Servers, von dem er bootet, übergeben.}
\end{ucsTabbox}

